Druckdaten für Großformate bitte als PDF 1.6 (reine Fotos als Tiff oder JPG):
· Endformat: 1:1 oder 1:10. Die Endgröße bitte in cm/mm im Dateinamen angeben
· Auflösung: 72(50) dpi auf die Endgröße
· Kein Überfüller und keine Schneidemarken:
· Satzspiegel: wichtige Informationen mit mind. 10 mm Abstand zum Endformat (bei einem Banner mit Ösen 25mm)
· Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Kurven konvertiert werden (bei offenen Daten Free-Fonds beistellen)
· Farbmodus: CMYK, ICC-Profil FOGRA51 (ISO Coated v3), FOGRA52 (ISO Uncoated v3 FOGRA52)
· Farbauftrag: maximal 350 %
· Rechtschreib- und Satzfehler werden von uns nicht geprüft
· Überdruckeneinstellungen werden von uns nicht geprüft
Besonderheiten bei der Druckdatenerstellung:
· bei optionalem Konturschnitt muss in den Druckdaten eine zusätzliche Schnittkontur (Pfad mit Namen „cut“) angelegt werden
· Bei transparenten Aufklebern/Folien ist zu beachten:
· der Druck von weißen Elementen wird als Vollton mit Namen „weiß“ unterlegt
· falls keine weiße Farbe unterlegt wurde: je heller die Druckfarbe, desto transparenter wirkt die Folie
· der Druck erfolgt seitenrichtig (selbstklebender Teil auf Rückseite des Motivs)
· wenn ein Motiv von innen an eine Glasfläche geklebt und von außen betrachtet werden soll, müssen die Druckdaten mit den Namenszusatz „HinterGlas“ benannt werden.
· Transparenzen aus CorelDraw müssen reduziert werden. Transparenzen in PDF vermeiden. 
· Kommentare werden gelöscht und nicht gedruckt
· Inhalte von Formularfeldern werden mitgedruckt
Druckdaten können direkt in unsere  DropBox/DD für Kunden gesendet werden:

	https://www.dropbox.com/request/z1cwbfz8ktsvdyk7emfi
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